1.pielikums

iepirkuma „ Jaunas automašīnas iegāde Cesvaines pašvaldības vajadzībām”

iepirkuma identifikācijas

Nr. CND2018/12, nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Kopējās prasības**

* 1. Transportlīdzekļa piegāde, sagatavošana un nodošana Pasūtītājam.
  2. Transportlīdzekļa reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja vārda ar Latvijas Republikas numurzīmēm.
     1. Piegādātājs nodod automašīnu ar vismaz diviem atslēgu komplektiem kopā ar vismaz divām signalizācijas pultīm;
     2. transportlīdzekļa tehnisko pasi un citus dokumentus saskaņā ar Iepirkuma līgumu.
  3. Pretendentam jānodrošina Transportlīdzekļu atbilstība izplūdes izmešu standartam EURO 6 (iesniedzot ražotāja izsniegta sertifikāta kopiju).
  4. Pretendentam jānoslēdz sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un KASKO apdrošināšanas līgums (polise) uz 1 gadu uz Cesvaines novada domes vārda.
  5. Piegādātājs nodrošina automašīnas garantijas apkalpošanu
  6. Piegādātājs nodrošina automašīnas tehniskās apkopes uzsākšanu ne ilgāk kā 72 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.
  7. Piegādes brīdī automašīnas degvielas tvertnē ir jābūt uzpildītai ar degvielu-20 litri, kā arī transporta līdzeklim ir pilnībā jābūt aprīkotam, lai atbilstoši Latvijas republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Parametri (raksturlielumi)** | **Izvirzītās prasības** |
| 1. | Transportlīdzekļu skaits | 1 gab. |
| 2. | Transportlīdzekļa kategorija/ veids pēc biedrības “Auto asociācija” klasifikatora | Kategorija- M1  Klase- Mc kompaktā daudzfunkciju |
| 3. | Transportlīdzekļa marka, modelis | Pretendents norāda savu specifikācijai atbilstošu piedāvājumu |
| 4. | Transportlīdzekļa stāvoklis | Jauns, iepriekš nelietots,  ne vecāks par 2017.gadu |
| 5. | Transportlīdzekļa nobraukums | Ne vairāk kā 150 km |
| 6. | Transportlīdzekļa izmēri | 1. garums (bez sakabes ierīces): ne mazāks kā 4500 mm; 2. platums (bez atpakaļskata spoguļiem): ne mazāks kā 1800 mm; 3. augstums: ne mazāk par 1650 mm 4. klīrenss: ne mazāks kā 150 mm; 5. bagāžas nodaļas dziļums (no 2. rindas sēdekļiem): ne mazāk, kā 1100 mm; 6. pasažieru salona / bagāžas nodaļas augstums: ne mazāk, ka 900 mm. 7. Aprīkota ar ziemas riepām , bez radzēm un papildus vasaras riepu komplekts |
| 7. | Transportlīdzekļa pilna masa | Līdz 2200 kg |
| 8. | Durvju skaits un īpatnības | Ne mazāk kā 5.  bagāžas nodalījuma durvis atveramas uz augšu |
| 9. | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu): | 5 (pirmajā rindā – 2 un otrajā rindā – 3) |
| 10. | Otras rindas sēdekļu īpašības | 2+1 vai 1+1+1 atsevišķi salokāmi un viegli izņemami ar ātras fiksācijas funkciju |
| 11. | Dzinēja jauda zirgspēkos (ZS) /degvielas veids | Ne mazāk kā 110 ZS / dīzeļdegviela |
| 12. | Dzinēja tilpums (litros) | Ne vairāk, ka 1,6 |
| 13. | Pārnesumu kārbas tips | Mehāniskā (manuālā) |
| 14. | Piedziņa | Priekšpiedziņa |
| 15. | Virsbūves krāsa | Pēc vienošanās |
| 16. | Degvielas tvertne | Ne mazāk kā 55 litri |
| 17. | Obligātais aprīkojums un prasības | 1. bremžu ABS sistēma;  2. elektroniskā stabilitātes programma (ESP);  3. stūres pastiprinātājs;  4. vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni;  5. centrālā atslēga ar tālvadību (2 gab.);  6. signalizācija ar salona aizsardzību;  7. audiosistēma (radio);  8. automātiskās dienas gaismas;  9. elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji;  10. vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana;  11. gumijas paklāju komplekts visām sēdvietām;  12. gaisa kondicionēšanas sistēma;  13. sānu stikloti logi pasažieru/bagāžas nodaļā abās pusēs; |
| 18. | Papildus aprīkojums | 1.rezerves ritenis  2.instrumentu komplekts montāžai, t.sk. domkrats (pacēlājs) |
| 19. | Transportlīdzekļa garantija | Pilna garantija (iekārtām, agregātiem, mezgliem u.tml.) - ne mazāk kā **36 mēneši** no transportlīdzekļa piegādes brīža vai līdz **100 000** km nobraukuma sasniegšanas brīdim. |
| 20. | Drošības komplekts | Pirmās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris un atstarojošā drošības veste |
| 21. | Dokumentācija transportlīdzekļa ekspluatācijai | Automobiļa ekspluatācijas instrukcija un servisa apkopju grāmatiņa latviešu valodā. |
| 22. | Piegādes termiņš | Līdz 2018.gada 21. decembrim |
| 23. | Piegādes vieta | Piegādātāja auto salona/tirdzniecības vieta |
| 24. | Vidējais degvielas patēriņš kombinētā režīmā litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) | Ne vairāk kā 6 l/100km |
| 25. | Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus ar informāciju par transportlīdzekļa oglekļa dioksīda emisijas daudzumu un piesārņotāju - slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas apjomu un to atbilstību EURO 6 izmešu standartam | |